**ADS1115**

**BIT VS. FREQUENCY LIMIT**

8 bit - 31.25 kHz

9 bit - 15.625 kHz

10 bit - 78.125 kHz

11 bit - 39.0625 kHz

12 bit - 19.53125 kHz

**ADC VALUES:**

16 bit ADC - 65536